Ausschreibungstext
Auslaufbauwerk "enema"

…...... Stck

Schächte gem. DWA-A 157 herstellen, einschl. Materiallieferung.

Die Leistung umfasst:
Herstellen der Baugrube. Der Aushubboden ist zu beseitigen und auf eine vom AG gestellte Kippe abzufahren. Nach Fertigstellung der Schächte ist die Baugrube mit geeigneten Bodenmassen (Füllkies oder Vorabsiebung 0/45 mm) aufzufüllen und lagenweise bis zur Standfestigkeit zu verdichten. 

Die Leistung umfasst ferner liefern und einbauen einer Baugrubensohlenstabilisierungsschicht aus Hartsteinsplitt 0 - 32 mm, 15 cm stark, eines Fundamentes aus B 15, 10 cm stark.

Auslaufbauwerk mit Rückstauklappe mit seitlichen Wänden, deren Neigung der Böschung 1:1,5 entspricht.

Schachtbreite: DN ....................................  mm l.W.
Schachttiefe: ....................................  mm
Wandstärke: 200 mm
Anschlüsse:	Auslauf (Beton)rohre DN .................................... mm

Schutzgitter für Auslaufbauwerk aus verzinktem Stahl
aus Stabstahl 16 mm
verschließbar
klappbar
mit Befestigungsmaterial

System "enema"

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig

E. P. …........,... €     G. P. …........,... €
…...... Stck

Rückstauklappe DN .................................... mit flachen Deckel und eingeschweißtem Schutzgitter zum Andübeln an gerade Wand.

dichtend durch vorstehenden Wasserdruck, mit eingebauten Schutzgitter entsprechend den Forderungen der DWA.

Ausführung:
Schweißkonstruktion, flacher Deckel nach statischer Anforderung, mit
auswechselbarer Profildichtung, bearbeitete Edelstahloberflächen glasperlgestrahlt, eingeschweißtem Schutzgitter maximal 120 mm, Armatur zum Andübeln inkl. bauaufsichtlich  zugelassenem Befestigungsmaterial in V4A. 

Zur Sicherung der Rückstauklappe ist eine Diebstahlsicherung vorzusehen. Vorhängeschloß mit einem Schlosskörper aus massivem Messing, gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz, schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen, mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz und Innenteile aus rostfreien Materialien.

Die zulässige Druckbeanspruchung des Standardschiebers beträgt auf der Vorderseite 6 m und auf der Rückseite 3 m Wassersäule. 	

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig

E. P. …........,... €     G. P. …........,... €