Ausschreibungstext
Abzweigstutzen

…...... Stck

Abzweigstutzen .................................... mm , 90°, 
mit angeformter Steckmuffe zum Anschluß von .................................... (KG/PP/Steinzeug)-Rohren an Betonrohre nach DIN EN 1916/DIN V 1201 / Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916/DIN V 1201, DN ...................................., einschließlich aller Materialien frei Baustelle liefern und einbauen.
- zum nachträglichen Einbau - 
Beim Anbohren von Stahlbetonrohren ist die Schnittfläche der Bohrung mit einem geeigneten Korrosionsschutz – Beschichtung aus Epoxidharz – zu versehen, sofern die Schnittfläche nicht durch das Anschlusssystem abgedeckt wird. Zwischen den einzelnen Bohrungen muss mindestens 500 mm liegen.
		
Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluß mittels Kernbohrgerät am Hauptkanal einzurechnen.		
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.		

Lieferwerk:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig

E. P. …........,... €     G. P. …........,... €