Ausschreibungstext
Böschungsstück mit Anschlußmuffe für KG Rohren / UR / KG 2000

…...... Stck

Böschungsstück nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 DN ....................................  mm passend zu KG Rohren / UR / KG 2000, mit quadratischen Außenquerschnitt. Die Neigung des Böschungsstück hat 1:1,5 / 1:2 entsprechen der Böschung zu sein. Ab DN 700 mm sind Transportanker einzubauen.
Laut DWA ist ein Schutzgitter vor das Böschungsstück zu montieren. Dieses muss klappbar und verschließbar seind Die Stäbe müssen mindestens 16 mm stark sein. Alle Elemente sind aus feuerverzinktem Stahl / Edelstahl zu fertigen und komplett montiert zu liefern.
Herstellernachweis
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
www.beton-tille.de
oder gleichwertig
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €