Ausschreibungstext
Reparatur-Set für Rohre im Strang

…...... Stck

hier beispielhaft: Falzrohre

Reparaturset für Falzrohre
bestehend aus:
2 Stück Übergangsstücke Falzrohre - Glckenmuffenrohre DN ......................................... mm, Baulänge jeweils 250 mm aus HS beständigen Beton, Beton C40/50,   Transportanker
2 Stück Manschettendichtung   Typ B, 2,5 bar druckdicht zum Verbinden zweier Betonrohr-Spitzenden DN ......................................... mm gemäß DIN EN 295-4. EPDM-Dichtelement gemäß DIN 681-1. Spann- und Scherbänder aus Edelstahl gemäß DIN EN 10 088-2.
3 Stück Gelenkstücke DIN EN 1916 / DIN1201 DIN V 1201 - Typ 2 - B - KF - GM DN ......................................... mm Auslauf
Die evtl. benötigen Betonrohre, die die Reparturstelle verlängern werden nach einer anderen Position nach Aufwand abgerechnet.
Ausreichende Dokumentation, anhand von Fotos, hat durch den AN zu erfolgen.

liefern und einbauen.

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €