Ausschreibungstext
Schächte DN 600 mm

…...... Stck

Einsteig- und Kontrollschächte gem. ATV-DVWK-A 157 herstellen, einschl. Materiallieferung.

Die Leistung umfaßt:
Herstellen der Baugrube. Der Aushubboden ist zu beseitigen und auf eine vom AG gestellte Kippe abzufahren. Nach Fertigstellung der Schächte ist die Baugrube mit geeigneten Bodenmassen (Füllkies oder Vorabsiebung 0/45 mm) aufzufüllen und lagenweise bis zur Standfestigkeit zu verdichten. 

Die Leistung umfaßt ferner Liefern und Einbauen einer Baugrubensohlenstabilisierungsschicht aus Hartsteinsplitt 0 - 32 mm, 15 cm stark, eines Fundamentes aus B 15, 10 cm stark.

Gerinnehöhe entsprechend des halben Rohrdurchmesser, gerade oder gekrümmt, aus Beton, Auftritt in Höhe des Scheitels aus Beton

Gefälle lt. Plan, zusätzliche Zuläufe sowie Dimensionswechsel
im Gerinne, Ausführung jeweils sohl- oder scheitelgleich
incl. Dichtringe /Steckmuffen /integrierte Dichtungen für anzuschließende
Rohre 

Das Dichtelement ist mit in die Einheitspreise der Schachtteile einzurechnen.

In die Betonfertigteile ist im Abstand von 25 cm ein einläufiger Sicherheitssteigeisengang, Fa. Antikor, Typ II D-S/20 o. glw. gem. DIN V 19555 und nach GUV 1611 einzusetzen. Bei Gerinnen höher 500 mm zusätzlich entsprechende Steigkästen einzubauen.

Einsteig- und Kontrollschächte mit einer Aufmaßhöhe > 5,00 m werden generell ohne Steigeisengang geliefert und eingebaut.
Die für diese Schächte erforderliche Sicherheitssteigleiter mit Sicherheitsfallschutzschiene wird gesondert vergütet.
Der Kontrollschacht ist so zu dichten, daß er einem max. Grundwasserspiegel bis OK- Gelände standhält. Die Aufmaßhöhe geht von der Sohle des Fließgerinnes bis OK-Schachtabdeckung.
In fertiger Arbeit.

Lieferung und Versetzen eines Schachtunterteils, Höhe entsprechend mindestens den Rohrdurchmessern aus Betonfertigteilen.

Die Bauhöhen der Schächte werden der Schachttiefe entsprechend monolithisch gefertigt. 

Schachtdurchmesser: DN 800 mm l.W.
Schachttiefe: .................................... mm
Anschlüsse:Auslauf (Beton)rohre DN .................................... mm
		Zulauf: (Steinzeug) DN ...................................., 
			gerader Durchgang, sohlengleich
		Zulauf: KG DN ...................................., 
			abgewinkelter Durchgang, + 1.000 mm Höhe

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €