Ausschreibungstext
Schächte DIN EN 1917 / DIN V 4034-1-Typ 2

Lieferung von Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben.

Die Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1 fremdüberwacht durch folgende güteüberwachende Stelle (Zutreffendes ist vom Bieter anzukreuzen.):
	Bund Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V. ❏
	Güteschutzverband Beton B II-Baustellen e.V. ❏
	Amtlich anerkanntes Prüfinstitut ❏

Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 werden vom Schachthersteller mitgeliefert.

Steigeisen gem. GUV 16.11 u. DIN 19555 EN 13101 Form A, rechtwinkelig gekröpft, Edelstahlvollkern, orangeer Kunststoff ummantelt, geprüft nach EN 13101 mit einem Steigmaß von 250mm komplett montieren und gepr・t nach DIN V 4034-1.

Einholm-Einsteighilfe, mit BG-Prüfzertifikat, aus Edelstahl 1.4571/1.4404. Wahlweise einsetzbar als herausnehmbar-transportable oder stationär-versenkbare Einsteighilfe. Bestehend aus Führungsrohr und Haltestange.
Führungsrohr mit zwei Bohrungen, Durchmesser: 15 mm, vorgerichtet zum Andübeln an die Schachtwand. Mit einer Aufnahmemöglichkeit für die Haltestange.
Haltestange aus verwindungsstabilem Rohr 33,7 x 3,6 mm, Gesamtlänge: 1500 mm.
Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Verkehrslast: 
	LM 71 mehrgleisig ❏
	LM 71 eingleisig ❏
	sonstige Belastungen: entsprechend beiliegendem Belastungsschema: z.B. Flächenlasten, Innendruck  ❏

Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127): 
	anstehender Boden _
	G1 - nichtbindiger Sand und Kies ❏
	G2 - schwachbindiger Sand und Kies ❏
	G3 - bindige Mischböden, Schluff ❏
	G4 - bindige Böden, Ton ❏
	sonstige Böden ............... ❏
	Grundwasser: ❏ nicht vorhanden ❏ vorhanden
		Höhe über Fließsohle max hw = ............... m
		Höhe unterhalb Fließsohle min hw = ................ m

Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: 
	Grundwasser  ❏ schwach  ❏ mäßig  ❏ stark
	Boden  ❏ schwach  ❏ mäßig  ❏ stark 
	Abwasser (durchfließendes Wasser)  ❏ schwach  ❏ mäßig  ❏ stark
	Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen. Bei Angriffsgrad „mäßig“ ist gesondert darauf hinzu weisen, ob der ph-Wert dauerhaft < 6,5 ist. Dies gilt auch, wenn der ph-Wert nach ATV-M 168 ständig < 6,5 ist. Ebenso muss darauf hin gewiesen werden, wenn der Sulfatgehalt > 600mg SO42 je 1L Wasser ist, ob er dann ≤ 1.500 mg oder > 1.500 mg, aber ≤ 3.000 mg SO4 2  je 1 L ist

Baugrund unter dem Schacht: 
	❏ wie anstehender Boden 
	❏ sehr hart, steinig oder felsig 
	❏ nicht tragfähiger Boden, Gründung des 
	Schachtes auf: ........................................................
		Tiefe dieser Gründung ............................................. m

Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610.

1.01		Stück Schachtunterteile DN........................
		Schachtunterteil SU-M DN x h [mm]
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		mit zwei Anschlüssen für ........................(Rohrart)
		Bauhöhe mindestens entsprechend der gültigen Norm
		Gerinne gerade
		einschl. Dichtmittel

		Zulage für abgewinkeltes Gerinne	
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €
	
		Zulage für seitlich versetztes Gerinne
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig

1.02		Stück Schachtringe DN........................	
		Schachtringe SU-M DN x h [mm]
		Wandstärke 150 mm
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 500 mm
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

1.03		Stück Schachtringe DN........................	
		Schachtringe SU-M DN x h [mm]
		Wandstärke 150 mm
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 750 mm
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

1.04		Stück Schachtringe DN........................	
		Schachtringe SU-M DN x h [mm]
		Wandstärke 150 mm
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 1.000 mm
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

1.05		Stück Schachthals DN........................	
		Schachthals SU-M DN x h [mm]
		Wandstärke 120 mm
		belastbar nach DIN FB 101 LM1 - 3 (nicht UIC71)
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 300 (350) mm
		Das entsprechende Prüfzeugnis, dass der Schachthals 300 kN 					belastbar ist, ist vor Baubeginn vorzulegen.
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

1.06		Stück Schachthals DN........................	
		Schachthals SU-M DN x h [mm]
		Wandstärke 120 mm

		belastbar nach DIN FB 101 LM1 - 3 (nicht UIC71)
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 600 mm
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

1.06		Stück Schachthals DN........................	
		Schachthals SH-M DN x h [mm]
		Wandstärke 120 mm

		belastbar nach DIN FB 101 LM1 - 3 (nicht UIC71)
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 850 mm
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €

1.07		Stück Abdeckplatte  DN........................	
		Abdeckplatte AP-M DN x h [mm]
		Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
		Bauhöhe 200 mm
		einschl. Dichtmittel
		sonst wie vor 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €