Ausschreibungstext
Böschungsstück mit Schutzgitter

…...... Stck

Böschungsstück nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 DN ....................................  mm passend zu Betonrohren, mit quadratischen Außenquerschnitt. Die Neigung des Böschungsstück hat 1:1,5 / 1:2 entsprechen der Böschung zu sein. Ab DN 700 mm sind Transportanker einzubauen.
Laut DWA ist ein Schutzgitter vor das Böschungsstück zu montieren. Dieses muss klappbar und verschließbar sein. Die Stäbe müssen mindestens 16 mm stark sein. Alle Elemente sind aus feuerverzinktem Stahl / Edelstahl zu fertigen und komplett montiert zu liefern. Der Verschluss hat oberhalb der Wasserlinie zu sein.
Zur Sicherung des Schutzgitters ist eine Diebstahlsicherung vorzusehen. Vorhängeschloß mit einem Schlosskörper aus massivem Messing, gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz, schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen, mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz und Innenteile aus rostfreien Materialien.
Herstellernachweis
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
www.beton-tille.de
oder gleichwertig
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €