Bahnhofstraße 61	
		32805 Horn - Bad Meinberg	
		Telefon:	05234 - 6906	- 11	
		Fax:	05234 - 6906	- 18	
		Internet: http://www.Beton-Tille.de	
		E – Mail: Service@Beton-Tille.de	

			

Einläufe und Gärsaftabscheider für Flachsilos

Ausschreibungstext

Stck 	Einlaufschacht für Flachsilos
 	Schachtunterteil in Anlehnung an DIN 11622, Länge 500 mm x Breite 500 mm x Höhe 600 mm i.L., Wandstärke 150 mm, befahrbar nach DIN Fachbericht 101 und 102 Lastmodell 1. mit einer Ablaufmuffe für _______ Rohr DN ______.mm
 	
 	Um den Betonschutz zu gewährleisen, ist eine zweikomponentiger Schutzanstrich aufzubringen. Die Eignung ist nachzuweisen.

 	Als Schachtabdeckung ist eine Einlaufroste aus Edelstahl vorzusehen. Diese muss mit Schwerverkehr belastbar sein.

Mitzuliefernde Dokumentation:

•	Materialzeugnisse
•	Gefahrenhinweis
•	Betriebsanweisung für den Transport und Einbau der Anlage
•	Betriebsanweisung für den Betrieb und Wartung 

		Liefernachweis: 	Beton Tille GmbH
Bahnhofstraße 61
32805 Horn Bad Meinberg 
Ruf 05234 / 690 6 – 11
Fax 05234 / 690 6 –18
Service@Beton-Tille.de
www.gaersaftabscheider.beton-tille.de

E. P. ____________ €  G. P. ____________ €

Stck 	Gärsaftabscheider mit Einlauf für Flachsilos
 	Schachtunterteil in Anlehnung an DIN 11622, Länge 500 mm x Breite 500 mm x Höhe 600 mm i.L., Wandstärke 150 mm, befahrbar nach DIN Fachbericht 101 und 102 Lastmodell 1. mit einer Ablaufmuffe für kontaminiertes Abwasser, _______ Rohr DN ______ mm und einer weiteren Ablaufmuffe für Regenwasser _______ Rohr DN ________ mm.
 	
 	Um den Betonschutz zu gewährleisen, ist eine zweikomponentiger Schutzanstrich aufzubringen. Die Eignung ist nachzuweisen.

 	Als Schachtabdeckung ist eine Einlaufroste aus Edelstahl vorzusehen. Diese muss mit Schwerverkehr belastbar sein.

Mitzuliefernde Dokumentation:

•	Materialzeugnisse
•	Gefahrenhinweis
•	Betriebsanweisung für den Transport und Einbau der Anlage
•	Betriebsanweisung für den Betrieb und Wartung 

		Liefernachweis: 	Beton Tille GmbH
Bahnhofstraße 61
32805 Horn Bad Meinberg 
Ruf 05234 / 690 6 – 11
Fax 05234 / 690 6 –18
Service@Beton-Tille.de
www.gaersaftabscheider.beton-tille.de

E. P. ____________ €  G. P. ____________ €

Stck 	Gärsaftabscheider al Trennschacht
 	Schachtunterteil DIN 4034-2, Durchmesser 1.000 mm , Höhe 600 mm i.L., befahrbar nach DIN Fachbericht 101 und 102 Lastmodell 1. mit einer Ablaufmuffe für kontaminiertes Abwasser, _______ Rohr DN ______ mm und einer weiteren Ablaufmuffe für Regenwasser _______ Rohr DN ________ mm. Als Einlauf dient eine Anschlussmuffe für __________ Rohr DN _______ mm.
 	
 	Um den Betonschutz zu gewährleisen, ist eine zweikomponentiger Schutzanstrich aufzubringen. Die Eignung ist nachzuweisen.

 	Als Schachtabdeckung ist eine Einlaufroste aus Guss vorzusehen. Diese muss mit Schwerverkehr belastbar sein.

Mitzuliefernde Dokumentation:

•	Materialzeugnisse
•	Gefahrenhinweis
•	Betriebsanweisung für den Transport und Einbau der Anlage
•	Betriebsanweisung für den Betrieb und Wartung 

		Liefernachweis: 	Beton Tille GmbH
Bahnhofstraße 61
32805 Horn Bad Meinberg 
Ruf 05234 / 690 6 – 11
Fax 05234 / 690 6 –18
Service@Beton-Tille.de
www.gaersaftabscheider.beton-tille.de

E. P. ____________ €  G. P. ____________ €