Hier ist eine Gefährdungsanalyse für den Einbau von Betonfertigteilen nach gängiger Praxis im Bauwesen (gemäß DGUV-Regeln, TRBS, Baustellenverordnung und ArbSchG). Sie richtet sich typischerweise an Bauleiter, Sicherheitsfachkräfte oder SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren).

🛠️ Gefährdungsanalyse – Einbau von Betonfertigteilen
Arbeitsbereich: Hoch-/Tiefbau
Tätigkeit: Einbau von Betonfertigteilen (z. B. Winkelstützen, Schachtteile, Platten, Stützen, Decken, Wände)
Datum: [Eintragen]
Ort: [Eintragen]
Verantwortlich: [Eintragen z. B. Bauleiter, SiGeKo]

1. Tätigkeitsbeschreibung
•	Anlieferung von Betonfertigteilen per LKW
•	Anschlagen und Heben mit Kran oder Bagger
•	Positionierung und Ausrichten
•	Einbau in Fundament oder bestehende Baukörper
•	Befestigung (z. B. mit Verguss, Dübeln oder Verspannung)

2. Gefährdungen und Schutzmaßnahmen
Gefährdung	Ursache / Beschreibung	Schutzmaßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	
1. Quetsch- und Stoßgefahr	Durch schwenkende oder herabfallende Fertigteile beim Heben oder Positionieren	- Nur unterwiesenes Fachpersonal 
- Kran nur durch Einweiser dirigieren 
- Niemals unter schwebender Last stehen
- Schutzhelm mit Kinnriemen	
2. Absturzgefahr	Beim Einbau in Schächten, an Böschungen oder Kanten	- Absicherung der Absturzkanten (Geländer, Gitter) 
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) 
- Zugang nur für befugte Personen	
3. Umsturz / Kippen von Fertigteilen	Ungesicherte oder falsch gelagerte Teile	- Lagerung kippsicher (z. B. auf Holzunterlagen, Keilen) 
- Montage nur bei sicherem Stand 
- Verankerung nach Herstellervorgaben	
4. Einklemmen beim Positionieren	Hände/Finger zwischen Fertigteil und Anschlagmitteln oder Fundament	- Nur mit Handführungen oder Abstandshalter arbeiten 
- Montage mit geeigneten Hebewerkzeugen 
- Schutzhandschuhe tragen	
5. Versagen von Anschlagmitteln	Falsche Anschlagpunkte, beschädigte Ketten, unzureichende Traglast	- Tägliche Sichtprüfung 
- Nur geprüfte Anschlagmittel (mit Prüfkennzeichnung) 
- Traglasttabelle einhalten 
- Lastverteilung beachten	
6. Lärm	Kran, Werkzeuge, Anweisungen auf der Baustelle	- Gehörschutz ab 85 dB(A) 
- Lärmvermeidung durch Abstimmung der Arbeiten	
7. Witterungseinflüsse	Regen, Schnee, Wind, Kälte, Glätte	- Montage bei starkem Wind (> Beaufort 6) einstellen 
- Arbeitsfläche freiräumen und sichern 
- Rutschfeste Schuhe tragen	
8. Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr	Unebene Baugrube, Schläuche, Kabel, Ausrüstung	- Ordnung auf der Baustelle 
- Stolperfallen entfernen 
- Gute Beleuchtung sicherstellen	
9. Gesundheitsgefahr durch Zementstaub / Beton	Hautreizungen, Atemwegserkrankungen	- PSA: Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Bedarf 
- Hautschutzplan einhalten	
10. Maschinenbedienung (z. B. Kran)	Fehlbedienung, unzureichende Sicht	- Nur ausgebildetes Personal mit Kranführerschein 
- Funksteuerung nur bei Sichtkontakt 
- Einweiser mit Warnweste und Funkgerät	

3. Ergänzende Maßnahmen (organisatorisch)
•	Baustelleneinweisung vor Arbeitsbeginn
•	Arbeitsfreigabe nur nach Kontrolle durch Bauleitung/Sicherheitsbeauftragten
•	Absprache mit anderen Gewerken
•	Erstellung eines Montageplans (ggf. statisch geprüft)
•	Rettungswege freihalten
•	Einbau nur bei ausreichend tragfähigem Untergrund

4. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
•	Helm mit Kinnriemen
•	Sicherheitsschuhe S3
•	Schutzhandschuhe
•	Schutzbrille bei Schneid-/Bohrarbeiten
•	Gehörschutz bei Lärm
•	PSA gegen Absturz (bei >2 m Fallhöhe ohne kollektive Sicherung)

5. Unterweisungen erforderlich zu:
•	Anschlagen von Lasten
•	Arbeiten unter schwebender Last
•	Verwendung von PSAgA
•	Gefahren durch Umsturz / Quetschungen
•	Verhalten bei Witterungseinflüssen

Das Dokument ist ein Vorschlag und muß individuell angepasst werden.