Besteller	BV:		

Beim Versetzen der Schachtbauteile ist die DIN V 4034-1 besonders zu berücksichtigen! „.... Eine gleichmäßige nicht federnde Lastverteilung ist zu gewährleisten...“	
1	Schacht Nr.								
2									
3	Durchmesser Unterteil mm								
4	Höhe Unterteil mm								
5	Schachtmuffe 2)								
6	Fließrinne – OK Gelände								
7	Auslauf	Rohrart 1) + DN								
8		Dichtung 3)								
9		Leitungsgefälle %								
10		seitl. versetzt gon*)								
11	Zulauf 1	Rohrart 1) + DN								
12		Dichtung. 3)								
13		Zulaufwinkel gon							Wir bitten um	
14		Zulaufhöhe mm 								
15		Leitungsgefälle %							Bestätigung	
16	Zulauf 2	Rohrart 1) + DN								
17		Dichtung/Belast. 3)							Lieferung auf	
18		Zulaufwinkel gon							Abruf ca.:	
19		Zulaufhöhe mm								
20		Leitungsgefälle %								
21	Zulauf 3	Rohrart 1) + DN							Bestelldatum:	
22		Dichtung/ 3)								
23		Zulaufwinkel gon								
24		Zulaufhöhe mm								
25		Leitungsgefälle %							Unterschrift:	
26	Belastung SLW60/LM71								
27	Gerinne	Regenwasser	qBeton	qSteinzeug / Klinker        qGFK/PP-Schale	
28			Höhe:	q1/1		q1/2		q500 mm	
29		Schmutzwasser			qBeton	qSteinzeug / Klinker	
30			Höhe:	q1/1		q1/2		q500 mm	
31	Gerinne-
führung	Hauptgerinne	qSchwanenhals           qSchräg           q 1 cm Gefälle	
32		Seitenzuläufe	qabstürzen lassen	qins Hauptgerinne ziehen	
33		Endschächte	qdurchlaufendes Gerinne	qnur Seitenzuläufe	
34		Dimensionswechsel	qgrößter Anschluss	qverjüngt (Zulage)	
35	Berme	Regenwasser	qBeton	qKlinker		qPlatten	
36		Schmutzwasser	qBeton		qKlinker		qPlatten	
37		Steig-	qbügel Stahl          qbügel V2A          qeisen          qkästen	
38		Sonstiges	qHülse für Einsteighilfe	
1)	Betonrohre B	2)	DIN V 4034-1	3)	Hochlast HL	
	Stahlbetonrohre Stb		vorgeschmierte		Normallast NL	
	Steinzeugrohre St		„CSD“		Steckmuffe L	
	Kunststoffrohre KG, PP, PE		DIN 4034-2		SDR…..	
	Ultra – Rib UR					

Zeile 6		Zeile 10	

Zeile 32		Zeile 14, 19,24	
ins Hauptgerinne         abstürzen lassen			

Zeile 33		Zeile 10, 16, 21, 26	
Durchlaufendes Gerinne     nur Seitenzulauf			
		Bei größeren Leistungsgefällen sollten die Anschlüsse gekippt werden. Wir erbitten entsprechende Gefälle anzugeben.
(Zulage lt. Zulagenliste
DN 200	
3,0 % 	

DN 250	
2,5 %	

DN 300	
2,0 %	

DN 400	
1,5 %	

DN 500	
1,0 %	

DN 600	
1,0 %	

> DN 700	
0,5 %	

			
Zeile 34			
Größter Anschluss               verjüngt