Bahnhofstraße 61	
		32805 Horn - Bad Meinberg	
		Telefon: 05234 / 	690 6 -11		
		Fax:       05234 /	690 6 -18		
		Internet: http://www.Beton-Tille.de	
		E – Mail: Service@Beton-Tille.de	

			

Innenliegender Absturz
- Ausschreibungstext -

Absturz mittels eines Kunststoff –Formteils, Ausbildung als Trichter
für Schacht lichte Innenweite ........ mm
Rohrleitung ankommend (Rohrart) DN .......... mm (bis DN 300 mm / DN 500 mm), „Hopper 300/500“
das Fallrohr soll (Rohrart) DN ...... mm an das Formteil angeschlossen werden. Die Abdichtung zur Schachtwand hat mittels bituminöser Dichtung zu erfolgen. Die Befestigungsschrauben sollen aus Edelstahl sein. Das Fallrohr ist mittels von Rohrschellen aus Edelstahl im Abstand von ...... m zu befestigen. Als Bögen dürfen nur 45° eingebaut werden. Das Arbeitsblatt der DWA A 157 ist beim Einbau zu beachten.

Herstellernachweis:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
www.Beton-Tille.de