Ausschreibungstext
Fugenmasse Fahrsilo

Fugenmasse um Fahsilos zu dichten

Die Leistung umfaßt primern des Untergrund. Dieser muss zum Zeitpunkt min. 7
Tage alt sein und 70 % der 28 Tage Festigkeit erreicht haben. Zudem sind
Temperaturen > 5 °C dauerhaft zu gewährleisten. Die Fugenbreite muss größer 10
mm sein. Evtel sind die Fugen aufzuweiten.

Bei den vertikalen Fugen wird die Tiefe durch Unterfüllstoff auf ca. das Doppelte der
Breite reduziert.

Die Leistung umfaßt ferner den Einbau des carbonatarmen, gärsaftbeständigen
Fugenmaterial mit des Heißextruder.

Vorhandene Vertikalfuge zwischen den Betonfertigteilen primern,
Unterfüllen und mit der JGS-Fugenmasse verschließen
Fuge bis 15 x 40 mm

Liefernachweis:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig
…........,... lfdm E. P. …........,... € G. P. …........,... €

Vorhandene Vertikalfuge zwischen den Betonfertigteilen primern,
Unterfüllen und mit der JGS-Fugenmasse verschließen
Fuge bis 20 x 40 mm
…........,... lfdm E. P. …........,... € G. P. …........,... €

Horizontalfuge vor dem Betonfertigteilen primern,
Unterfüllen und mit der JGS-Fugenmasse verschließen
Fuge bis 15 x 40 mm
…........,... lfdm E. P. …........,... € G. P. …........,... €

Eventualposition
Herstellung der Fugenkammer im Trockenschnitt ohne Staubabsaugung zwischen
Asphalt und aufgehendem Stahlbeton-Bauteil (wandbündig)
…........,... lfdm E. P. …........,... € G. P. …........,... €

Eventualposition
Herstellung der Fugenkammer im Trockenschnitt ohne Staubabsaugung zwischen
Asphalt und Asphalt
…........,... lfdm E. P. …........,... € G. P. …........,... €