Bahnhofstraße 61	
		32805 Horn - Bad Meinberg	
		Telefon:	05234 - 6906	- 11	
		Fax:	05234 - 6906	- 18	
		Internet: http://www.Beton-Tille.de	
		E – Mail: Service@Beton-Tille.de	

			

Kondensatabscheider Schacht Biogas
Eingangswerte zur Erstellung eines Angebotes

Ausführungsvarianten
offene Systeme				

1. Variante
 Schacht zum Kondensat abscheiden 
Einbauort Biogasanlage	

2. Variante
Schacht als Tiefpunktentleerung
Einbauort Gasfernleitung		Diese Systeme müssen laut landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft eine Höhe der Wasservorlage von min. fünfachen Gasdruck haben. Dadurch können nur Anlagen, die mit sehr geringen Drücken arbeiten, diese Schächte einsetzen. 	

				
pragmatisches System			

 Schacht zum Kondensat abscheiden 
Einbauort Biogasanlage			Diese Schachtausrüstung eignet sich besonders als erster Kondensatabscheider auf der Biogasanlage. Mit diesem System können auch hohe Drücke des Biogas gefahren werden. 	

geschlossene Systeme 				

1. Variante
Schacht als Tiefpunktentleerung
mit Freigefälle Kondensatableitung	
2. Variante
Schacht als Tiefpunktentleerung mit Saugrohr		Mit diesen Systemen können auch sehr hohe Drücke des Biogas gefahren werden. 	

Eingangswerte zur Erstellung eines Angebotes	
Auftraggeber:		
Baumaßnahme:		
Bundesland:		
Wasserschutzgebiet:		
		
Ausführungsvariante:	Offenes System Variante 1      	
	Offenes System Variante 1    	
	Pragmatisches System          	
	Geschlos. System Variante 1 	
	Geschlos. System Variante 2 	
		
Durchmesser Gasleitung DA:		
Überdeckung Ü:		
Höhe Wasservorlage w:		
		
Durchflussmedium, Analyse :		
Durchflussmenge in m³n/h:		
Dichte in kg/m³n:		
Betriebsdruck in bar:		
Betriebstemperatur in °C:		
max. erlaubter Druckwiderstand in mbar:		
Tropfenanalyse vorhanden?:		
Vorgaben welche Tropenverteilung 
erhalten werden soll? :		
Sind verschärfte Vorgaben 
zum Gehäuse gemacht?:		
		
Schachtinnendurchmesser d1: 		
Höhe Druckabgang A:		
Durchmesser Druckabgang dA:		
Schalthöhe Pumpe s:		
Höhe / Art Betonschutz:	Auskleidung/Beschichtung
Höhe:_______________	
		
Anmerkungen: